# Indstil tolerancer Indstilling af diverse tolerancer. Afvigelser bruges til at udregne grænseværdierne ud i forhold til børværdien. Der udregnes både en min og en max grænse før hvert skud. Temperatur (børværdi) for hver komponent opgives i grader. Timer-kompensation er den tid der adderes (med fortegn) til den ønskede bør-skudtid. (Blandehovedets åbnetid ændres) Vis-kompensation bliver adderet (med fortegn) til den målte skudtid (is-open signalet). Hvis der ikke er føler i blandehovedet (kan vælges under indstillingsmenuen) bliver er-skudvægten udsat for følgende kompensation: Er-vægt = Er-vægt * (1+(Vis-kompensation/er-skudtid))