# Indstilling (Ctrl S) I denne dialogboks med faneblade laves de opsætninger der er maskinafhængige. På første faneblad indstilles pulse per liter for flowgiverne. I feltet Maskin type vælges mellem et antal grundkonfigurationer (antal skummaskiner, komponenter og servosystemer) "Hardware tilsluttet" angiver hvorvidt der er forbindelse fra Embedded.exe til hardwaren. I dette faneblad kan komponentnavne og systemnavne ændres. Intellisense funktion betyder at så snart der startes en indtastning i pladsnummeret, fremkommer en liste med de mulige kombinationer, som vist her: Figur 4 "Dynamisk plads txt" betyder at teksten, som vist i figur 4 (Hele formen), erstattes med en valgfri tekst der kan vælges i "Editer tekster" under fanebladet "System". Bemærk! det er kun de første 50 pladser, 1-50, der har den egenskab. Formnumre fra PLC Robotter er altid med er kun aktiv såfremt der er valgt 2 maskiner. Søger for at robotfelterne bliver skjult hvis første skud ikke er aktivt. Hvis Føler i MK er slået fra, betyder det at den beregnede er-vægt bliver kompenseret med den valgte vis-kompensationstid (omregnet til vægt) fra tolerancemenuen. "Antal dage i log" bruges når der laves Backup. Efter en succesfuld backup, vil alle data ældre end det valgte antal dag blive slettet. Grænse for SetDac (%) angiver forskellen mellem 2 på hinanden følgende skud, som fremtvinger en ny udregnet Dac værdi. Hvis forskellen er mindre end den angivne værdi vil der foretages en fortsat regulering mod den nye flowværdi. Ctrl+O sampling interval angiver antallet i millisekunder mellem hver sampling af værdier. Log midlede data i Ctrl+O med et hak her vil de opsamlede data blive midlet (udjævnet) med et pænere kurveforløb til følge. Automatisk backup: Hvis denne checkbox er sat vil der blive lavet en backup periodisk. Felterne "Næste auto backup" og "Derefter hver" an" angiver hvor ofte. Måle enable under ... bestemmer hvad der skal ske når måle enable signalet bortfalder. F.eks. Måle Enable under skud: Ignoreres Hvis denne checkbox er sat vil MåleEnable blive ignoreret når først skuddet er startet. Ellers vil bortfald af måleenable afbryde skuddet med eller uden fejlmelding. Synkroniser pladser:klik på denne knap sendes alle aktive pladsnumre til PLC med information om at alle er opdaterede. Under feltet for valg af sprog kan der klikkes "Editer tekster" og følgende dialogboks fremkommer: Her er det muligt at ændre teksterne i WinFlow programmet. Således er det muligt, imedens systemet producere, at oversætte/tilpasse teksterne. Husk at klikke på det lille diskettesymbol for at gemme de ændringer du laver. Ved at klikke på kolonneoverskrifterne, vil tabellen blive sorteret efter den pågældende kolonne. Hver anden gang i stigende rækkefølge. For at Eksportere et af sprogene skal du klikke på et af felterne for det ønskede sprog, og derefter klikke på "Export xx", hvor xx angiver sproget. Ligeledes er det muligt at importere et sprog med knappen "Import xx". "Embedded Computername" indtastes navnet på den computer hvor programmet "Embedded" kører. "Database ConnectionString" angiver den streng som giver adgang til SQL Serveren. "Sti til DatabaseBackup" skal pege på det sted på harddisken hvor SQL Serveren default gemmer sine backups. "Hjælpe tekster" er" er stien hvor hjælpeteksterne findes. "Sti til CtrlLog filer" skal pege på filerne som gemmes efter hvert skud. Som default gemmes filerne i en mappe under mappen hvori Embedded.exe er placeret. BayC@P funktion sender data til ekstern server efter hvert skud. Ordre funktion opdatere en fil efter hvert skud med information om formnummer og skudantal.