# Opbygning Systemet består af et kredsløb til at håndtere skudtider og flowmålinger. Dette kredsløb er forbundet til en PC der styrer "slages" gang i skudprocessen. Denne PC tager sig også af kommunikationen til ProfiBus systemet. Til opbevaring af data for hele systemet er brugt Microsoft SQL Server 2005 database. WinFlow systemet er delt op i 5 hoveddele (3 stykker software + 1 styk hardware + 1 styk PLC system). Databasen (SQL Server 2005) indeholder alle indstillinger, tekster, formdata, dataopsamling, log og andre produktionsdata. SQL Serveren kan placeres på et centralt sted og forbindes til de andre software enheden via et netværk. Eller placeres på samme PC. Hardwaren måler flow fra flowgiverne, styrer og måler skudtider. Hardwaren er forbundet den PC hvori programmet Embedded.exe er installeret. Programmet Embedded.exe er det program der i realtime håndterer skudprocessen, lige fra stroben ankommer og til skuddet er færdigt. Kommunikation til PLC systemet foretages også af dette program. Profibus forbindelsen skal være på den PC hvor Embedded.exe er installeret. WinFlow er programmet som brugeren bruger til betjening og overvågning af systemet. WinFlow skal have kommunikation til SQL Serveren, men kan godt undvære Embedded.exe (og dermed hardwaren) og fungerer således som en disconnected (kontor)-version, hvor ændringer i f.eks. formdata og anden opsætning kan fortages. PLC systemet sørger for overvågning af sikkerheden, kontrollere niveau på tanke, sender data videre til robotter, vision system, formpladshåndtering .... Her er et eksempel på et SQL kaldt til databasen som giver nogle få informationer om produktionen på en udvalgt dag. Eksemplet her er fra Microsoft Visual Studio .NET 2005, men kunne lige så godt være genereret i SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services SP1 som kan downloades gratis her: http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/sql/download/default.aspx