# Index Offset menu I denne menu indtastes det ønskede offset der skal udføres på alle de forme der har sat "Index offset" til. Nulstil: Det accumulerede offset kan nulstilles ved klik på "Nulstil". Denne handling vil blive noteret i Maskinloggen. Index offset: Indtast det ønskede offset. OK: Når der trykkes OK vil alle formdata der har "Index offset" flaget sat "til" blive opdateret med det nye offset. Ved opdateringen undersøges også for fejl. Fejlene kan være en form's bør-værdier for flow over/underskrider det arbejdsområde der er valgt i ServoKalibreringen. Hvis der efter opdatering af formdata er fundet fejl, vil der blive vist en dialogboks med alle fejlene.