# Index 100 menu I denne menu indtastes forholdet mellem de enkelte komponenter for hvert blandehoved. Polyol: Indtast index for polyol Iso: Indtast index for Iso Index 100 forhold: Dette er et "Vis kun" felt som viser forholdet mellem Iso/Poly OK: Når der trykkes OK vil alle formdata blive opdateret med det nye Index. Ved opdateringen undersøges også for fejl. Fejlene kan være en form's bør-værdier for flow over/underskrider det arbejdsområde der er valgt i ServoKalibreringen. Hvis der efter opdatering af formdata er fundet fejl, vil der blive vist en dialogboks med alle fejlene.